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[bookmark: _Toc8159][bookmark: _Toc8369][bookmark: _Toc16458]第一章
总  则

[bookmark: _Toc8293][bookmark: _Toc26654][bookmark: _Toc8661]第一条
制定目的

为深入贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《工业和信息化部 公安部 交通运输部关于印发<智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）>的通知》（工信部联通装〔2021〕97 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省人工智能赋能交通运输高质量发展若干政策措施的通知》（粤办函〔2026〕4号），规范横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）内智能网联汽车相关道路测试与示范应用活动，保障道路交通安全，促进智能网联汽车相关产业发展，维护公民、法人和其他组织合法权益，根据有关法律、法规，结合合作区实际，制定本细则。

[bookmark: _Toc32538][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc11312]第二条
适用范围

本细则适用于合作区内智能网联汽车、功能型无人车道路测试、示范应用、商业化试点运营活动以及相关监督管理工作。

第三条
发展原则

合作区智能网联车辆发展遵循“创新驱动、安全有序、开放融合、审慎包容”的原则。在确保安全的前提下，对示范应用及商业化运营车辆试行动态配额与流量调控相结合的总量控制机制。

[bookmark: _Toc9769][bookmark: _Toc5808][bookmark: _Toc17297]第四条
定义

为适用本细则的规定，下列用词的定义为：
（1） 智能网联车辆，是指包含智能网联汽车和功能型无人车两大类，两类车辆均须按照本细则规定完成准入、备案及安全监管流程。
（2） 智能网联汽车，是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车；智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车等；
（3） 智能网联汽车自动驾驶，是指包括有条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶。有条件自动驾驶，是指在系统的设计运行条件下完成所有动态驾驶任务，根据系统动态驾驶任务接管请求，驾驶人应提供适当的干预；高度自动驾驶，是指在系统的设计运行条件下完成所有动态驾驶任务，在特定环境下系统会向驾驶人提出动态驾驶任务接管请求，驾驶人/乘客可以不响应系统请求；完全自动驾驶，是指系统可以完成驾驶人能够完成的所有道路环境下的动态驾驶任务，不需要驾驶人/乘客介入；
（4） 功能型无人车，是指无驾驶座、无驾驶舱、具备自动驾驶功能的低速电动轮式车辆，能够在无人工主动操作的情况下，在道路上自动、安全行驶。功能型无人车包括无人物流车、无人配送车、无人零售车、无人清扫车、无人安防车等。
（5） 设计运行条件（Operational Design Condition，ODC），是驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的各类条件的总称，包括设计运行范围、车辆状态和驾乘人员状态等条件。其中，设计运行范围（Operational Design Domain，ODD）是驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的外部环境条件，一般包括道路边界与路面状态、交通基础设施、临时性道路变更、其他交通参与者状态、自然环境、网联通信及数字地图支持等条件；
（6） 监控装置，是指具备监测车内驾驶人驾驶行为、采集车辆运行数据以及车辆是否处于自动驾驶状态等功能，并具备实时向数据平台传输相关数据功能的设备。监控装置相关数据类型包括但不限于车辆位置、速度、加速度等运动状态信息，车内驾驶人状态数据，自动驾驶系统状态数据等，以合作区城市规划和建设局公布的清单为准；
（7） 搭载人员，是指具备完全民事行为能力或有监护人随行保障的不具备完全民事行为能力，且充分了解智能网联汽车载人示范应用的内容、范围及风险，自愿参与示范应用并已签署相关协议的自然人。未成年人可以在监护人陪护下参与示范应用体验；
（8） 道路测试，是指在指定的路段或区域进行的智能网联汽车或功能型无人车自动驾驶功能测试活动；
（9） 示范应用，是指在指定的路段或区域进行的具有试点、试行效果的智能网联汽车或功能型无人车载人载物运行活动；
（10） 商业化试点运营，是指智能网联汽车示范应用中探索开展载人、载物或者特种作业的商业试运营活动，属于示范应用的特殊范畴；
（11） 远程高度自动驾驶道路测试，是指以驾驶位无人的方式开展的智能网联汽车道路测试；
（12） 远程高度自动驾驶示范应用，是指申请主体获得智能网联汽车远程测试资格并满足相应条件后，以驾驶位无人的方式开展的智能网联汽车载人示范应用，属于示范应用的特殊范畴；
（13） 驾驶人，是指经道路测试、示范应用主体授权负责道路测试、示范应用安全运行，并在出现紧急情况时采取应急措施的车内或远程人员。
（14） “三同”车型，是指具有相同车辆型号、相同自动驾驶系统、相同电子电气架构的智能网联汽车或功能型无人车。
（15） 测试应用主体，是指提出智能网联汽车、功能型无人车测试应用申请、组织测试应用并承担相应责任的一个单位或多个单位联合体。
（16） 远程高度自动驾驶，是指提出开展远程高度自动驾驶的智能网联汽车，包括乘用车、商用车，不包括功能型无人车、低速车、摩托车。

第五条
管理机构及职责

合作区城市规划和建设局（以下简称城市规划和建设局），作为合作区智能网联车辆管理主管部门，负责统筹制定行业管理政策，建立跨部门联合工作机制并协调处理相关事务；负责智能网联车辆道路测试及示范应用的实施和管理，以及测试路段、示范应用区域划定和公布等工作；负责智能网联车辆在货运、客运等交通运输领域测试应用活动的实施和管理工作；依职责对申请主体提出的道路测试、示范应用申请出具审核意见,指导各相关单位开展智能网联汽车、功能型无人车行业测试应用活动。
合作区产业发展局负责工业和信息化职能相关的管理工作，负责智能网联汽车自动驾驶高端产业项目落地支持；负责促进和推动智能网联汽车制造产业技术发展与产品应用。依职责对申请主体提出的道路测试、示范应用申请出具审核意见。
合作区公安局负责道路交通安全管理，开展车辆登记、安全员备案、交通安全违法行为处理、道路交通事故处理等工作；负责完善职责范围内的各类交通设施；负责对智能网联汽车上路行驶进行道路交通安全风险评估。依职责对申请主体提出的道路测试、示范应用申请出具审核意见。
合作区其他有关部门按照各自职责，做好智能网联汽车道路测试和示范应用工作管理工作。

[bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc8896][bookmark: _Toc26831]第二章
测试与示范应用申请条件
[bookmark: _Toc2619]
[bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc20307]第六条
基本要求

智能网联汽车测试应用主体、驾驶人及车辆应当符合智能网联汽车测试应用主体、驾驶人及车辆要求（附件2）相关要求。
功能型无人车测试应用主体、驾驶人及车辆应当符合功能型无人车测试应用主体、驾驶人及车辆要求（附件3）相关要求。

[bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc24811][bookmark: _Toc18758]第七条
道路测试申请条件

智能网联汽车、功能型无人车道路测试主体在提出道路测试申请前，符合以下情形之一的，经审核通过后可以在合作区指定路段或区域申请开展道路测试：
（一）已获得同类型（“三同”车型）车辆在国内其他省、市智能网联汽车道路测试牌照，并提交相应证明材料的；
（二）虽未获得其他地区测试牌照，但已通过国家或者省市认可的第三方检测机构完成封闭场地测试及相应自动驾驶功能检测，测试内容包括智能网联自动驾驶功能通用检测项目（附件1）及其设计运行范围所涉及的项目，并提交完整材料的。
[bookmark: _Toc21945][bookmark: _Toc32359][bookmark: _Toc6328]
第八条
远程高度自动驾驶道路测试申请条件

远程高度自动驾驶道路测试主体，除应符合本细则第六条相关规定外，还应满足以下要求：
（一）应当建立远程监控平台及完备的通讯系统，能实现车辆与远程监控平台的实时移动通信，遇到紧急突发情况时，能通过远程座舱或人工及时接管车辆，保障安全；
（二）应当具备无人测试与示范的风险分析及应对方案，具备网络安全及数据安全保障能力，针对车辆网络及数据安全具备相应的管理制度和保障机制；
（三）应符合在合作区开放测试路段或区域以车内驾驶位有驾驶人的自动驾驶模式下，累计行驶不少于七千五百公里且无发生责任交通事故及失控状况的条件。
（四）每次开展远程高度自动驾驶测试前，远程高度自动驾驶道路测试主体应对测试路段或区域的移动通讯信号传输质量进行检查，确保远程控制设备有效运作。
申请远程高度自动驾驶道路测试车辆，除应符合本细则第六条相关规定外，应当满足以下要求：
（一）远程高度自动驾驶测试车辆远程控制设备应能够实时传输测试车辆速度、加速度、灯光、信号实时状态、车辆外部三百六十度视频监控情况、环境感知与响应状态、车辆故障等情况；
（二）开展远程高度自动驾驶测试应用时，原则上每台测试车辆应配备1名远程高度自动驾驶人，远程高度自动驾驶人应当通过远程控制设备实时监控测试车辆状况及周边环境，发生紧急情况或者失控状况时及时介入操控车辆，以远程高度自动驾驶模式安全行驶一万公里后，在确保安全的前提下，根据车辆的实际运行情况及技术进展情况，经城市规划和建设局同意，可适时申请调整人车配比；
（三）车辆需具备冗余系统，确保在系统发生故障、通讯网络中断或运行状态超出设计运行范围时，测试车辆应当能够立即转为最小风险条件下的运行模式并通知远程高度自动驾驶人进行人工接管或进行远程操控；
（四）应当能够清晰分辨车辆控制命令来源于车内驾驶座位、车内其它座位或车外远程测试座位，并反馈至远程监控平台。

[bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc8383][bookmark: _Toc1937]第九条
示范应用申请条件

申请示范应用的测试应用主体，应当以自动驾驶模式在合作区拟进行示范应用的路段和区域进行过合计不少于二百四十小时或者一千公里的道路测试，在测试期间无交通违法行为且未发生道路测试车辆方承担责任的交通事故。
拟进行示范应用的路段或区域不应超出道路测试车辆已完成的道路测试路段或区域范围。

第十条
[bookmark: _Toc23451][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc803]远程高度自动驾驶示范应用申请条件

申请远程高度自动驾驶示范应用的测试应用主体在合作区道路测试路段或区域以远程高度自动驾驶模式（车内驾驶位无驾驶人）累计行驶里程不少于一万公里在测试期间无失控状况、无交通违法行为且未发生道路测试车辆方主责的交通事故，可申请开展远程高度自动驾驶示范应用。
[bookmark: _Toc31806][bookmark: _Toc26918][bookmark: _Toc22187][bookmark: _Toc14423][bookmark: _Toc10782][bookmark: _Toc16591][bookmark: _Toc17324]
第十一条
商业化试点运营申请条件

[bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc4048]申请商业化试点运营的主体，初始申请或者增加配置相同的车辆应当经过示范应用并达到在拟申请商业化试点运营的路段和区域进行过合计不少于三百六十小时或者一千五百公里的示范应用，且未发生交通违法行为以及因车辆原因造成的安全事故。
[bookmark: _Toc5149][bookmark: _Toc13521]申请载人商业化试点运营的主体，已获得同类型车辆在国内其他省、市智能网联汽车载人商业化试点运营牌照的可参考本细则第十七条执行。
未获得同类型车辆在国内其他省、市智能网联汽车载人商业化试点运营牌照的，应在合作区累计开展载人示范应用一万人次以上。
[bookmark: _Toc2026]
[bookmark: _Toc4068][bookmark: _Toc27611][bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc25816][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc24425]第十二条
商业化试点运营收费标准

开展商业化试点运营，可以收取一定费用。收费标准应当在商业化试点运营方案里载明；面向不特定对象收费的，应当向社会公示收费标准。
商业化试点运营主体不得妨碍市场公平竞争，不得有为排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格运营扰乱运输市场秩序，损害国家利益、社会公众利益或者其他经营者合法权益等不正当价格行为。

[bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc26538][bookmark: _Toc8260]第三章
申请程序

第十三条
申请流程及材料

合作区结合优化营商环境等政策精神，制定简化、优化申办流程的便民措施，对智能网联车辆等测试应用主体提交的测试应用申请由城市规划和建设局实行“一站式”受理。
道路测试和示范应用（含远程驾驶道路测试、远程驾驶示范应用、商业化试点运营、功能型无人车道路测试、功能型无人车示范应用等）的主体应按照申请测试应用阶段提交对应完整的申请材料（清单见附件4-10）及安全性自我声明（见附件11-17），由城市规划和建设局组织进行确认。其中，测试应用时间原则上不超过十八个月，且须确保安全技术检验合格证明及保险凭证在有效期内。

[bookmark: _Toc5964]第十四条
车辆临时行驶号牌

智能网联汽车道路测试及示范应用车辆临时行驶号牌，按照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）办理。
[bookmark: _Toc1868]功能型无人车车辆识别标牌，由城市规划和建设局根据审核意见统一核发。

[bookmark: _Toc2160][bookmark: _Toc30400][bookmark: _Toc25569][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc22736][bookmark: _Toc3690][bookmark: _Toc5427]第十五条
安全性自我声明到期或变更

智能网联车辆测试应用安全性自我声明到期或需要变更测试应用驾驶人等基本信息的，测试应用主体应当对安全性自我声明的信息进行更新，并在声明期满日30天前或需变更基本信息时提交相关材料至城市规划和建设局组织进行确认。安全性自我声明信息更新时，其中：
（一）测试应用的测试车辆、测试内容不变的，无需重复进行车辆的自动驾驶功能测试和道路测试方案的评审，原则上各部门可简化程序进行确认；
（二）测试应用范围发生变更的，更新提交测试应用方案；
（三）车辆自动驾驶系统未发生变更的，无需重复进行自动驾驶功能测试；发生变更的，由第三方检测机构根据变更情况进行相应测试。原则上同主版本号内未改变核心决策逻辑与感知方案的，无需重复进行检测，需提交变更说明及专项报告；如跨主版本或涉及安全策略变更的，须完成相应测试。

[bookmark: _Toc24650][bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc3816][bookmark: _Toc31602][bookmark: _Toc26789][bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc9178]第十六条
增加测试应用车辆数量或测试道路

在合作区内已经完成或者正在进行测试应用的智能网联汽车、功能型无人车，如需增加车辆数量或在合作区其他道路进行相同或者类似功能的测试应用，测试应用主体应持对应的安全性自我声明以及相关材料再次提交，其中：
（一）如需增加“三同”车型的智能网联汽车、功能型无人车测试车辆数量的，应当对拟增加的测试车辆数量、一致性、必要性进行说明。“三同”车辆一致性检测时，考虑软硬件更新迭代、停产等因素，在提交变更未降低安全性证明材料后可视为同架构。
（二）增加测试应用车辆的，还应按本细则对应阶段申请材料的要求提供相关必要性证明材料。
（三）拟增加测试应用车辆或者在合作区其他道路进行测试的，如果已经按国家、行业相关标准规范通过附件1所列自动驾驶功能通用及其设计运行范围涉及的检测项目测试的，可不再重复进行相同项目的测试。
[bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc18394][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc13099][bookmark: _Toc22592][bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc29335]
[bookmark: _Toc2869][bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc24569]第十七条
资格互认

已经或者正在国内其他地区开展智能网联车辆相关阶段测试应用的，在合作区申请进行相同阶段或者类似功能测试应用的，可以按照有关规定简化流程，向城市规划和建设局提交异地互认申请材料，经审批通过且完成对应测试应用阶段的适应性测试并由城市规划和建设局组织确认后，即可直接进入对应申请的测试应用阶段。异地互认申请材料主要包括以下内容：
（一）对应阶段的安全性自我声明；
（二）提供计划投放车辆或“三同”车型在国内其他地区取得的对应阶段的智能网联汽车测试应用牌照、测试应用通知书以及测试应用结果证明等材料；
（三）智能网联自动驾驶汽车异地互认申报材料清单（附件18）。
[bookmark: _Toc24729][bookmark: _Toc26858][bookmark: _Toc2441]
第十八条
测试应用整改

开展智能网联车辆测试应用活动过程中，存在下列情形之一的，城市规划和建设局可以对测试应用主体进行约谈，提出整改要求及整改措施意见，敦促测试应用主体落实：
（一）未按照规定配备相应的驾驶人；
（二）未按照规定安装监控装置或者未将数据接入指定的数据平台、未按城市规划和建设局要求提供监管数据；
（三）未按照规定传输和保存故障信息；
（四）未按照规定提交相关事故过程信息或者事故分析报告。
[bookmark: _Toc28238][bookmark: _Toc21948][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc30946][bookmark: _Toc12356][bookmark: _Toc3807]测试应用主体应当严格按照要求实施整改，整改完成后向城市规划和建设局提交整改报告。

第十九条
测试应用终止

测试应用主体在测试应用期间发生下列情形之一的，城市规划和建设局审查核实后，按照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）相关规定终止其道路测试、示范应用，并收回临时行驶车号牌或车辆识别标牌：
（一）测试应用的车辆与安全性自我声明及其相关材料不符的；
（二）测试应用的临时行驶车号牌或车辆识别标牌到期或者被撤销的；
（三）认为测试应用活动具有重大安全风险的；
（四）测试应用车辆有违反交通信号灯通行、逆行或者依照道路交通安全法律法规可以处暂扣、吊销机动车驾驶证或拘留处罚等的严重交通违法行为的；
（五）发生交通事故造成人员重伤、死亡或车辆毁损等严重情形的，但测试和应用车辆无责任时除外。

[bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc27355]第四章
测试应用管理

第二十条
路段公布

横琴粤澳深度合作区实行全域开放，城市规划和建设局应当向社会公布智能网联车辆道路测试、示范应用、商业化试点运营的区域、路段、时段，设置必要的标志标识，发布安全注意事项等提示信息。
[bookmark: _Toc13196]第二十一条
测试应用主体管理

测试应用主体应当按照安全性自我声明载明路段、区域、时间等信息，使用有效期内临时行驶车号牌或车辆识别标牌的车辆开展相应活动。
在交通管制、重大活动、极端天气等特定情形时，测试项目、示范应用需临时暂停的，测试应用主体应当服从有关管理部门的要求暂停或改变测试应用计划。
测试应用主体在开展活动中发现自动驾驶汽车存在可能影响安全的技术缺陷、隐患和问题的，测试应用主体应当向有关主管部门报告，及时消除安全隐患，确保测试与示范活动安全。
测试应用主体应当配备与开展的测试、示范活动规模、范围相适应的网格化应急处置人员，确保车辆在发生突发情况需要现场处理时，网格化应急处置人员能及时到达现场进行应急处置。

[bookmark: _Toc3791]第二十二条
车辆管理

测试应用车辆必须按照规定在指定位置放置临时行驶车号牌或车辆识别标牌，在车身显著位置应以醒目的颜色标示自动驾驶有关内容并喷涂或粘贴放大的临时行驶号牌号码字样，提醒周边车辆及其他道路使用者注意，但不应对周边的正常道路交通产生干扰。
测试应用开始前，测试应用主体应当对车辆的轮胎、转向系统、制动系统、监控装置等关键部件进行检查，确保车辆自动驾驶系统功能正常、测试道路交通状况良好等条件下进行道路测试、示范应用。
测试应用过程中，不得擅自进行可能影响车辆功能、性能的软硬件变更。如因测试需要或其他原因导致车辆功能、性能及软硬件变更的，应当及时向城市规划和建设局提供相关安全性说明材料。
在道路测试过程中，除经专业培训的测试人员和用于模拟货物的配重外，车辆不得搭载其他与测试无关的人员和货物。
在示范应用过程中，可按规定搭载探索商业模式所需的人员或者货物，提前告知搭载人员及货物拥有者相关风险，并采取必要安全措施。搭载的人员和货物不得超出道路测试车辆的额定乘员和核定载质量。示范应用主体应向服务对象（搭载的人员及货物拥有者）明示可能存在的风险，采取必要的安全措施。
车辆在测试应用过程中，不得非法从事道路运输经营活动，不得搭载危险货物。
[bookmark: _Toc29261]
第二十三条
驾驶人管理

智能网联汽车测试应用驾驶人应当始终监控车辆运行状态及周围环境，当发现车辆处于不适合自动驾驶的状态或系统提示需要人工操作时及时采取相应措施。并且应当遵守现行道路交通安全法律、法规要求，随车携带相关材料备查。
功能型无人车远程监控驾驶人应当始终远程监控车辆运行状态及周围环境，当发现车辆处于不适合自动驾驶的状态或系统提示需要人工操作时及时采取相应措施，及时处理现场紧急事项。在发生事故或特殊情况下，需十五分钟内抵达现场处置。
所有测试应用驾驶人应当严格依据对应阶段测试应用方案开展测试应用工作，不得在道路上开展制动性能试验。
测试应用主体应当加强驾驶人管理，每季度至少开展一次驾驶人培训教育，培训教育内容至少包括国家及智能网联汽车有关法律法规、车辆自动驾驶系统操作技能训练、突发事件应急处置训练等，并建档保存。

[bookmark: _Toc8691]第二十四条
商业化试点运营管理

商业化试点运营主体应当建立健全风险管控与应急处置机制，定期对开展商业化试点运营过程中可能产生的社会影响进行研判，及时应对并化解可能出现的社会风险。
商业化试点运营主体应当遵守国家及有关规定，加强安全管理，落实商业化试点运营服务、网络、应急等安全管理制度，建立健全网络和数据安全防护体系，防止数据泄露或者被窃取、篡改；依法保护乘客、托运人、车外交通参与者等的个人信息，合法采集、存储、使用个人信息，支持配合有关部门开展相关工作。
商业化试点运营主体应当建立完备的安全运营管理规章制度、建立完善服务评价体系及乘客投诉处理制度，定期提交包括试点运营概况、服务质量、乘客评价、投诉处理情况、交通违规及事故等内容的阶段性总结报告。
合作区各职能部门根据工作职责对企业的日常运营状况进行监控，根据需要，调取、查阅企业的业务运营、服务质量、平台及网络运行、车辆行驶等方面的数据信息。

[bookmark: _Toc5844]第二十五条
高精地图

从事高精度地图数据采集、存储、传输、处理和制作的单位，应当依法取得相应测绘资质。

[bookmark: _Toc13863]第二十六条
阶段性工作报告

测试应用主体应当每季度提交阶段性报告，并在测试应用结束后一个月内提交总结报告。
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事故及违法处理
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交通违法行为、交通事故处理

测试应用期间发生交通违法行为、交通事故的，按照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）相关规定处理。
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事故上报

车辆在测试应用期间发生事故时，当事人应当保护事故现场并立即报警，测试应用主体应当在二十四小时内将事故情况及事故发生前后九十秒车辆状态数据、事故情况上报至城市规划和建设局，并按照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）相关规定处理。
测试应用主体应当在事故认定后五个工作日内，以书面方式将事故原因、责任认定结果及完整的事故分析报告等相关材料上报城市规划和建设局。
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网络及安全

[bookmark: _Toc1893][bookmark: _Toc32163][bookmark: _Toc2013]第二十九条
网络安全管理

测试应用主体应当按照《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规和信息安全标准的强制性要求，建立网络安全管理制度，落实网络安全等级保护制度，采取技术措施和其他必要措施，提高网络安全保护水平，保障网络安全、稳定运行。
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数据安全管理

测试应用主体应当按照《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规要求，建立健全全流程数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，对数据实行分类分级保护，采用加密、签名、备份等技术措施和其他必要措施，保障数据的保密性、完整性和可用性。开展数据处理活动，应当遵循合法、正当、必要原则；对收集到的相关数据，应当合理使用，不得非法买卖、提供或者公开相关数据。

[bookmark: _Toc14983][bookmark: _Toc23473][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc7343][bookmark: _Toc5696][bookmark: _Toc17591]第三十一条
个人信息保护

测试应用主体应当按照《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规要求，建立个人信息保护制度，依法履行个人信息保护义务。
处理个人信息，应当遵循合法、正当、必要和诚信的原则，公开信息处理规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并限于实现处理目的的最小范围。
处理敏感个人信息应当取得个人单独同意，并符合相关法律、 法规、规章的规定和强制性国家标准的要求。

[bookmark: _Toc7180][bookmark: _Toc30123][bookmark: _Toc25743][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc5700][bookmark: _Toc21803]第三十二条
重要数据及个人信息出境安全管理

测试应用主体应当按照《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等相关法律法规要求，对智能网联汽车测试应用过程中收集和产生的重要数据，应当依法在境内存储；因业务需要，确需向境外提供的，应当依法进行安全评估。
未列入重要数据的涉及个人信息数据的出境安全管理，按照有关法律、行政法规、规章的规定执行。

[bookmark: _Toc16195][bookmark: _Toc30566][bookmark: _Toc22140]第七章
鼓励支持政策

[bookmark: _Toc7004][bookmark: _Toc31713][bookmark: _Toc15514][bookmark: _Toc19955][bookmark: _Toc12786][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc25780]第三十三条
场景支持

合作区支持测试应用主体开展多场景自动驾驶测试应用，验证新技术、新场景、新产品、新模式，除危险货物运输以外的道路货物运输，包括但不限于城市公共汽电车、出租车、汽车租赁等客运服务，摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障，以及国家和合作区支持开展的其他应用场景。
合作区支持探索全时段自动驾驶测试及示范应用。测试应用主体在测试应用过程中提交自动驾驶车辆在全时段开展自动驾驶测试活动的能力证明及应急保障措施等必要文件，经审批后可根据要求开展全时段测试。以自动驾驶模式在拟申请示范应用的路段或区域进行过合计不少于二百四十小时或者一千公里的夜间道路测试，在测试期间无交通违法行为且未发生测试应用主体方承担责任的交通事故，可申请开展全时段示范应用。
合作区推动与港澳、珠海市及粤港澳大湾区其他城市在自动驾驶汽车领域协同创新，推动政策互认、标准兼容、场景联通、产业协作，探索可复制的粤澳跨境及各城市间跨域运营模式，为粤港澳大湾区智能交通一体化与自动驾驶规模化商用提供实践支撑。

第三十四条
补贴原则

为鼓励和支持合作区智能网联车辆发展和应用，加快推动人工智能与实体经济深度融合，促进智能网联（自动驾驶）技术在特定场景的创新应用与商业化探索，合作区对符合条件的测试应用主体和企业给予一定的补贴。补贴分为远程高度自动驾驶补贴、功能型无人车应用补贴两类。
除法律法规另有规定外，申请人在申请本细则补贴的同时不影响其申请国家、广东省的政策扶持和优惠。
本细则补贴与合作区出台的其他政策有重复、交叉的、申请主体择一进行申请，不得重复申请，另有规定除外。
[bookmark: _Toc835][bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc20360]第三十五条
远程高度自动驾驶补贴

合作区鼓励开展智能网联车辆远程高度自动驾驶测试应用，对已获准在合作区内开展公共交通、出行服务等领域的远程高度自动驾驶示范应用主体，对远程高度自动驾驶单车有效运营里程年度累计达到两千公里的，由主管部门核算实际有效里程，按照单车三元每公里的标准给予补贴，对每辆车年度补贴金额不超过十万元，每个申请主体年度补贴金额不超过一百五十万元。
有效运营里程仅计算车辆处于正常接单、载客、载员或提供实际出行服务期间的远程高度自动驾驶里程。车辆处于空驶转场、设备测试、维护保养、充电调度等非营业状态下的自动驾驶里程不计入补贴核算范围。有效运营里程须通过合作区智能网联汽车监管平台实时记录并核定，以确保数据的真实性与可追溯性。

[bookmark: _Toc26452][bookmark: _Toc17539][bookmark: _Toc9053]第三十六条
功能型无人车应用补贴

合作区鼓励企业在合作区范围内的园区开展物流、零售、配送、环卫等功能型无人车创新示范应用，综合企业及监管机构统计的里程数据，对各应用场景车辆自动驾驶行驶里程年度累计达到补贴标准的测试应用主体或使用主体，根据测试应用效果，按不超过核定项目总投资的百分之三十予以补贴，单个项目只能申请一次，每个项目支持金额最高不超过二十万元。
各应用场景对应的年度累计里程指标要求如下：
（一）对智能零售应用场景，单辆自动驾驶里程累计达到一千公里； 
（二）对智能清扫应用场景，单辆自动驾驶里程累计达到三千公里；
（三）对智能外卖、物流、生鲜等配送应用场景，单辆自动驾驶里程累计达到一万公里。
针对同一项目仅部分应用场景达到补贴标准的，补贴比例以实际达标车辆数量占比为准，即：补贴比例=30%×（达标车辆数÷项目总台数）。
项目总投资包括车辆购置或租赁、自动驾驶软硬件集成、基础设施配套、运营及安全管理人员费用、测试认证、监管平台接入费用等，以第三方审计机构出具的专项审计报告数据为准。
[bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc22973][bookmark: _Toc25940]
第三十七条
申请流程

城市规划和建设局组织受理申请，具体流程如下：
[bookmark: _Toc19739]（一）申请。除本办法另有规定外，城市规划和建设局每年安排集中受理申请（具体时间以发布的申请通知为准），未按规定申请的视为放弃申请。申请单位根据通知要求，填写申请书和提交相关佐证材料。
（二）受理。城市规划和建设局对申请材料进行初审，不符合受理条件的，不予受理；资料不全的，一次性告知需补齐的资料；符合受理条件且资料齐备的，准予受理。
（三）审核。城市规划和建设局对申请补贴材料进行审核。
（四）公示。城市规划和建设局根据申请主体提交的申请材料，结合四个季度的考核情况对各类补贴项目进行排名并在执委会政务网站公示七个工作日。
（五）资金拨付。公示期满无异议或者经调查异议不成立的，由城市规划和建设局按规定拨付资金。本办法采取事后补贴方式，原则上当年度的补贴于次年支付。

[bookmark: _Toc4511][bookmark: _Toc6823][bookmark: _Toc15517]第三十八条
资金监管

申请单位应当对申报各项补贴材料的真实性和有效性负责，对于拒绝核查、谎报、瞒报及提供虚假信息的企业，主管部门应当取消其补贴资格。如已发放相关补贴资金，主管部门应当予以追回。涉及违法犯罪的，移交有关机关依法处理。
申请单位应当自觉接受城市规划和建设局、合作区财政局等部门的监督检查，配合有关部门做好数据报送和绩效评价等工作。

[bookmark: _Toc1365][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc25806]第八章
附  则

[bookmark: _Toc27047][bookmark: _Toc1259][bookmark: _Toc3350]第三十九条
解释权

本细则由城市规划和建设局负责解释，未尽事宜按照国家相关法律、法规、规章执行。

第四十条
有效期

本细则自2026年  月  日起施行，有效期三年。

第四十一条
延续与衔接

本细则施行前已依据第5/2023号城市规划和建设局规范性文件《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）》取得的道路测试、示范应用资格，在有效期内继续有效；有效期届满后申请续期的，应按照本细则规定重新提交申请材料。
[bookmark: OLE_LINK2]本细则施行前已依据第5/2023号城市规划和建设局规范性文件《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）》开展的正在进行的测试应用活动，适用本细则的规定。
本细则施行前第5/2023号城市规划和建设局规范性文件《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）》在基础路段开展的远程高度自动驾驶测试里程，经城市规划和建设局审核确认后，可计入本细则第八条、第十条所要求的累计行驶里程。

附件：1.智能网联汽车自动驾驶功能测试项目
2.智能网联汽车测试应用主体、驾驶人及车辆要求
3.功能型无人车测试应用主体、驾驶人及车辆要求
4.智能网联汽车道路测试申请材料清单
5.智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试申请材料清单
6功能型无人车道路测试申请材料清单
7.智能网联汽车示范应用申请材料清单
8.智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用申请材料清单
9.功能型无人车示范应用申请材料清单
10.智能网联汽车商业化试点运营申请材料清单
11.智能网联汽车道路测试安全性自我声明
12.智能网联汽车示范应用安全性自我声明
13.智能网联汽车商业化运营安全性自我声明
14.功能型无人车道路测试安全性自我声明
15.功能型无人车示范应用安全性自我声明
16.智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试安全性自我声明
17.智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用安全性自我声明
18.智能网联自动驾驶汽车异地互认申报材料清单


附件1

智能网联汽车自动驾驶功能测试项目

道路测试车辆自动驾驶功能的测试内容应包括自动驾驶功能通用检测项目及其设计运行范围所涉及的项目。
	序号
	检测项目

	1
	交通信号识别及响应
（包括交通信号灯、交通标志、交通标线等）

	2
	道路交通基础设施与障碍物识别及响应

	3
	行人与非机动车识别及响应
（包括横穿道路和沿道路行驶）

	4
	周边车辆行驶状态识别及响应
（包括影响本车行驶的周边车辆加减速、切入、切出及静止等状态）

	5
	动态驾驶任务干预及接管

	6
	风险减缓策略及最小风险状态

	7
	自动紧急避险
（包括自动驾驶系统开启及关闭状态）

	8
	车辆定位


※除检测以上通用项目外，还应检测智能网联汽车自动驾驶功能设计运行范围涉及的项目，如C-V2X 联网通信等。


附件2

智能网联汽车测试应用主体、驾驶人及
车辆要求

第一条 测试应用主体是指提出智能网联汽车道路测试或示范应用申请、组织道路测试或示范应用并承担相应责任的单位，应符合如下条件：
（一）在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位或多个独立法人单位联合组成的主体；
（二）具备汽车及零部件制造、技术研发、试验检测或示范运营等智能网联汽车相关业务能力；
（三）多个独立法人单位联合申请道路测试或示范应用的，应共同签署协议，明确各方职责、权利、义务以及事故责任划分机制，申请示范应用的其中应至少有一个单位具备示范应用运营服务能力；
（四）对智能网联汽车测试应用期间可能造成的人身和财产损失，具备足够的民事赔偿能力；
（五）申请道路测试的具有智能网联汽车自动驾驶功能测试评价规程，申请示范应用的具有智能网联汽车示范应用方案；
（六）具备对道路测试、示范应用车辆进行实时远程监控的能力；
（七）具备对道路测试、示范应用车辆进行事件记录、分析和重现的能力；
（八）具备对道路测试、示范应用车辆及远程监控平台的网络安全保障能力；
（九）法律、行政法规、规章规定的其他条件。
[bookmark: _Toc14995][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc16344][bookmark: _Toc2720]第二条 道路测试、示范应用、商业化试点运营、远程高度自动驾驶驾驶人应符合下列条件：
（一）与测试应用主体签订有劳动合同或劳务合同；
（二）取得相应准驾车型驾驶证并具有三年以上驾驶经历；
（三）最近连续三个记分周期内没有被记满十二分记录；
（四）最近一年内无超速百分之五十以上、超员、超载、违反交通信号灯通行等严重交通违法行为记录；
（五）无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车记录，无服用国家管制的精神药品或者麻醉药品记录；
（六）无致人死亡或者重伤且负有责任的交通事故记录；
（七）经测试应用主体培训合格，熟悉自动驾驶功能测试评价规程、测试及示范应用方案，掌握对应车辆操作方法，具备紧急状态下应急处置能力；具备自动驾驶系统专业技能培训证明，要求不少于50小时的专业技能培训，其中包括不少于10小时在高风险场景条件下接管测试车辆的训练。远程自动驾驶驾驶人同时需完成不少于50小时的自动驾驶车辆远程控制操作训练；
（八）法律、行政法规、规章规定的其他条件。
[bookmark: _Toc19531][bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc16798][bookmark: _Toc3711]第三条 测试应用车辆是指申请用于道路测试、示范应用的智能网联汽车，应符合以下条件：
（一）未办理过机动车注册登记；
（二）满足对应车辆类型除耐久性以外的强制性检验项目要求；对因实现自动驾驶功能而无法满足强制性检验要求的个别项目（如：不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品、场内车辆以及特殊作业设备等），需提供其未降低车辆安全性能的证明（如：示范应用自我安全声明，在其他地方开展的测试数据及案例）；
（三）具备人工操作和自动驾驶两种模式，且能够以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提示，保证在任何情况下都能将车辆即时转换为人工操作模式；
（四）安装相关监控装置，具备车辆状态记录、存储及在线监控功能，并将相关数据接入城市规划和建设局搭建的数据监管平台，需接入监控平台数据清单以城市规划和建设局发布为准，包含不限于下列数据，能实时回传下列第1至4项信息，并自动记录和存储下列各项信息在车辆事故或失效状况发生前至少九十秒的数据，数据存储时间不少于一年：
1. 车辆标识（车架号或临时行驶车号牌信息等）；
2. 车辆控制模式；
3. 车辆位置和行驶里程；
4. 车辆速度、加速度、行驶方向等运动状态；
5. 车内驾驶人情况（如有）；
6. 环境感知与响应状态（车辆接收远程控制指令情况（如有））；
7. 软件版本信息；
8. 车辆灯光、信号实时状态；
9. 车辆外部三百六十度视频监控情况；
10. 反映驾驶人和人机交互状态的车内视频及语音监控情况；
11. 车辆接收的远程控制指令（如有）；
12. 车辆和自动驾驶系统故障情况（如有）。
（五）法律、行政法规、规章规定的其他条件。


附件3

功能型无人车测试应用主体、驾驶人及
车辆要求

第一条 功能型无人车测试应用主体是指提出功能型无人车道路测试或示范应用申请、组织道路测试或示范应用活动并承担相应责任的主体，是道路测试、示范应用的第一责任主体。申请主体应符合下列条件：
（一）在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位（分公司应具有法人授权委托书）或多个独立法人单位组成的联合体，由多个独立法人单位联合组成的运营主体，其中应至少有一个单位具备运营能力，且各单位应签署运营服务及相关侵权责任划分的协议；
（二）具备无人车及零部件制造、技术研发、试验检测或运营等相关业务能力；
（三）具备对道路测试、示范应用车辆进行事件记录、分析、重现和实施远程实时监控的能力；
（四）具有完善的功能型无人车道路测试、示范应用方案；
（五）为道路测试、示范应用车辆配备远程驾驶人，并建立远程协助平台和接管保障机制，保证车辆在与远程协助平台通信过程中，信息传输的信道和数据经过加密，防止信息泄露、被篡改；
（六）制定安全管理体系，定期为远程驾驶人开展培训和考核等工作，确保道路测试、示范应用车辆日常管理活动的正常运行；
（七）对开展道路测试、示范应用可能造成的人身和财产损失，具备足够的民事赔偿能力；
（八）建立网络安全管理机制和数据安全风险评估机制，落实网络安全等级保护等要求，有效应对网络安全事件，保护测试车辆及其联网设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，防止数据泄露、被窃取和篡改，维护数据的完整性、保密性和可用性，依据《数据安全法》等保证车辆采集数据使用安全和规范；
（九）具备风险应对机制，针对道路测试、示范应用车辆在运行过程中可能出现的风险，制定相应的应急处置预案，包括但不限于事故、故障、恶劣天气等突发情况的安全处置预案，定期组织开展应急预案演练，保障道路测试、示范应用安全稳定有序开展；
（十）具备健全的道路测试、示范应用管理制度，能够及时响应横琴自动驾驶工作领导小组需求，与公安机关交管部门建立联系，确保事故发生或影响交通等问题发生时能及时解决；
（十一）法律、行政法规、规章规定的其他必要条件。
[bookmark: _Toc16464][bookmark: _Toc12162][bookmark: _Toc13135]第二条 功能型无人车测试应用驾驶人是指经申请主体授权，负责无人车安全运行，并在出现紧急情况时，在现场或远程接管控制车辆的自然人。远程驾驶人应符合下列条件：
（一）身体健康，与申请主体有劳动或劳务关系；
（二）持有道路测试、示范应用过程中有效的机动车驾驶证，最近1年内无超速、超员、超载、违反交通信号灯通行以及其他严重交通违法行为记录；
（三）熟悉道路交通规则和道路交通法，了解道路测试、商业示范车辆的结构、驾驶理论、事故处理等知识；
（四）经申请主体培训合格，熟练掌握无人车操作规程、道路测试或示范应用方案、应急处理预案，具备无人车安全操控及应急处置能力；要求不少于40小时的专业技能培训，同时需完成不少于50小时的自动驾驶车辆远程控制操作训练。
（五）具备紧急情况发生时，现场和远程协助控制车辆的能力，能够协助公安机关交通管理部门现场下载保存无人车整车的车端数据和行车记录仪视频；
（六）法律、行政法规、规章规定的其他必要条件。
[bookmark: _Toc20749][bookmark: _Toc9070][bookmark: _Toc13372][bookmark: _Toc3841]第三条 开展道路测试、示范应用的功能型无人车应符合以下条件：
（一）具备出厂合格证明；
（二）具备人工操作和自动驾驶两种模式，且能够以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提示，保证在任何情况下都能将无人车即时从自动驾驶转换为人工操作模式；
（三）最高设计时速不大于45公里/时，能够实现在0-45公里/时的速度区间内稳定行驶；
（四）具备状态记录、存储及在线监控功能，能实时回传下列第1至5项信息，并自动记录和存储下列各项信息在无人车事故或失效状况发生前至少90秒及发生后30秒的数据，数据存储时间不少于1年：
1.车辆编码；
2.车辆控制模式；
3.车辆位置；
4.车辆速度、加速度、行驶方向等运动状态；
5.车辆接收远程控制指令情况；
6.车辆灯光、喇叭、信号实时状态；
7.车辆视频监控情况；
8.环境感知与响应状态；
9.车辆和自动驾驶系统故障信息（如有）。
以上数据需按照要求接入横琴自动驾驶工作领导小组指定的监管平台。


附件4

智能网联汽车道路测试申请材料清单

（1） 道路测试主体、驾驶人及车辆的基本情况；
（2） 智能网联汽车道路测试安全性自我声明（附件11）
（3） 道路测试车辆的自动驾驶功能等级声明以及自动驾驶功能对应的设计运行条件说明，包括设计运行范围、车辆状态和驾驶人状态等；
（4） 道路测试车辆设计运行范围与拟进行道路测试路段、区域内各类交通要素对应关系说明；
（5） 属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证，对未进入公告车型的可提供出厂合格证明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的可提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；
（6） 自动驾驶功能说明及其未降低车辆安全性能的证明；
（7） 机动车安全技术检验合格证明；
（8） 对具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台，应提供网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明；
（9） 道路测试主体自行开展的模拟仿真测试与测试区（场）等特定区域实车测试的说明材料；
（10） 国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构出具的智能网联汽车自动驾驶功能委托检验报告；
（11） 道路测试方案，至少包括道路测试目的、路段或区域、拟投放车型及数量、测试时间、测试内容、风险分析及应对措施；
（12） 自动驾驶道路测试驾驶人与道路测试主体签订的劳动合同、劳务合同或道路测试主体出具的在职证明；
（13） 自动驾驶道路测试驾驶人身份证、机动车驾驶证复印件及无事故证明；
（14） 自动驾驶道路测试驾驶人自动驾驶系统专业技能培训证明；
（15） 交通事故责任强制险凭证以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险凭证或者不少于五百万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函；
（16） 原则上需要同类型车辆在国内其他省、市智能网联汽车已完成道路测试的完整记载材料；
（17） 其他相关材料。


附件5

智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试
申请材料清单

（一）智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试安全性自我声明（附件16），包括远程高度自动驾驶道路测试主体、车辆识别代号、驾驶人信息、道路测试时间、路段或区域及项目等内容；
（二）远程高度自动驾驶道路测试主体工商注册相关文件，若主体为多个单位联合体，另需提供运营服务及相关事故责任划分的相关协议；
（三）远程设备介绍和操作说明，包括通信系统（包含双向通信系统，支持测试车辆与测试主体数据中心的双向通信）、操作系统、安全系统、监控系统等；
（四）网络安全与数据安全风险评估报告及应对措施证明，应当具备无人测试与示范的风险分析及应对方案，具备网络安全及数据安全保障能力，针对车辆网络及数据安全具备相应的管理制度和保障机制；
（五）远程高度自动驾驶道路测试方案，包括道路测试目的、路段或区域、拟投放车型及数量、测试时间、测试内容、风险分析及应对措施等说明；
（六）远程高度自动驾驶道路测试车辆的自动驾驶功能说明及其未降低车辆安全性能的证明；
（七）测试主体的远程高度自动驾驶技术能力证明文件；
（八）远程高度自动驾驶道路测试驾驶人与道路测试主体签订的劳动合同、劳务合同或道路测试主体出具的在职证明；
（九）远程高度自动驾驶道路测试驾驶人身份证、机动车驾驶证复印件及无事故证明；
（十）远程高度自动驾驶道路测试驾驶人自动驾驶系统专业技能培训证明；
（十一）每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于500万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函；
（十二）其他相关材料。


附件6

功能型无人车道路测试申请材料清单

（1） 功能型无人车道路测试主体、驾驶人及车辆的基本情况；
（2） 功能型无人车道路测试安全性自我声明（附件14）；
（3） 无人小车安装的自动驾驶系统介绍，以及自动驾驶功能对应的设计运行条件说明，包括设计运行范围、自身技术条件下可能发生的最小风险状态及相应的最小风险执行方式；
（4） 提供整车出厂合格证；
（5） 在国家、省、市认可的封闭测试区（场）取得的自动驾驶功能检测报告等材料；
（6） 原则上道路测试期内每车不低于300万元人民币的责任险保险凭证；
（7） 驾驶人有效身份证件、在职证明、培训证明等材料；
（8） 远程平台的使用说明及安全保障措施；
（9） 系统故障时的应对方案，应包括但不限于驾驶人远程接管及救援、备用系统和冗余设计等方面；
（10） 网络安全管理机制、保障方案、应急 处置措施、数据安全和通信安全风险评估机制说明材料；
（11） 道路测试方案，至少包括道路测试目的、路段或区域、拟投入车型及数量、测试时间、测试内容、风险分析及应对措施；
（12） 原则上需要同类型车辆在国内其他省、市已完成道路测试的完整记载材料；
（13） 法律、行政法规、规章规定的其他需要提交的材料。


附件7

智能网联汽车示范应用申请材料清单

（1） 示范应用主体、驾驶人及车辆的基本情况；
（2） 示范应用车辆在拟进行示范应用的路段或区域已完成的道路测试的完整记载材料；
（3） 智能网联汽车示范应用安全性自我声明（附件12）；
（4） 对具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台，应提供网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明；
（5） 示范应用方案，包括但不限于示范应用目的、路段或区域、拟投入车型及数量、测试时间、测试内容、风险分析及应对措施；
（6） 搭载人员、货物的说明；
（7） 自动驾驶道路示范应用驾驶人与道路测试应用主体签订的劳动合同、劳务合同或道路测试主体出具的在职证明；
（8） 自动驾驶道路示范应用驾驶人身份证、机动车驾驶证复印件及无事故证明；
（9） 自动驾驶道路示范应用驾驶人自动驾驶系统专业技能培训证明；
（10） 交通事故责任强制险凭证以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于五百万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函；对开展载人示范应用的，应包括为搭载人员购买每座位不低于200万元的座位险或每人不低于200万元的必要商业保险（如人身意外险等）；
（11） 其他相关材料。


附件8

智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用
申请材料清单

（1） 远程高度自动驾驶示范应用车辆在申请进行示范应用的路段或区域已完成的道路测试的完整记载材料，包括测试时间、里程、测试区域、测试内容、风险分析及应对措施等。
（2） 远程高度自动驾驶示范应用车辆与道路测试车辆的一致性证明。
（3） 智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用安全性自我声明（附件17）
（4） 远程高度自动驾驶示范应用方案，包括示范应用目的、路段或区域、拟投入车型及数量、测试时间、风险分析及应对措施，载人示范应用方案还需包含搭载乘客数量、要求等说明。
（5） 远程高度自动驾驶道路示范应用驾驶人与道路测试应用主体签订的劳动合同、劳务合同或道路测试主体出具的在职证明
（6） 远程高度自动驾驶道路示范应用驾驶人身份证、机动车驾驶证复印件及无事故证明。
（7） 远程高度自动驾驶道路示范应用驾驶人自动驾驶系统专业技能培训证明。
（8） 远程高度自动驾驶示范应用提供每车每座位不低于200万元的座位险或每人不低于200万元的必要商业保险（如人身意外险等）。


附件9

功能型无人车示范应用申请材料清单

（1） 无人小车安装的自动驾驶系统介绍，以及自动驾驶功能对应的设计运行条件说明，包括设计运行范围、自身技术条件下可能发生的最小风险状态及相应的最小风险执行方式；
（2） 示范应用车辆在拟进行示范应用的路段或区域已完成不少于240小时或者1000公里的道路测试记录及相关情况报告；
（3） 功能型无人车示范应用安全性自我声明（附件15）
（4） 原则上示范应用期内每车不低于 300 万元人民币的责任险保险凭证。
（5） 示范应用方案，包括但不限于示范应用目的、路段或区域、拟投入车型及数量、测试时间、测试内容、风险分析及应对措施；
（6） 远程平台的使用说明及安全保障措施；
（7） 系统故障时的应对方案，应包括但不限于驾驶人远程接管及救援、备用系统和冗余设计等方面；
（8） 网络安全管理机制、保障方案、应急处置措施、数据安全和通信安全风险评估机制说明材料。


附件10

智能网联汽车商业化试点运营申请材料

智能网联汽车商业化试点运营安全性自我声明（附件13）应随同以下材料提交：
（一）智能网联汽车商业化运营申请书，至少包含商业化运营主体、车辆、驾驶人、安全保障团队、网络和数据安全管理专家团队、安全生产制度和应急预案等基本情况介绍；
（二）商业化运营方案，至少包括商业化运营试点目的、路段或区域、运营时间、运营内容、收费标准、风险分析及应对措施；
（三）商业化运营车辆按要求接入监管平台说明材料；
（四）商业化运营车辆的自动驾驶功能等级声明以及自动驾驶功能对应的设计运行条件说明，包括设计运行范围、车辆状态和驾驶人状态等；
（五）商业化运营车辆设计运行范围与拟进行商业化运营路段、区域内各类交通要素对应关系说明；
（六）自动驾驶功能说明及其未降低车辆安全性能的证明；
（七）对具有网联功能的车辆或者远程控制功能的监控平台，应当提供网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明；
（八）机动车安全技术检验合格证明；
（九）属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证，对未进入公告车型的可提供出厂合格证明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的可提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；
（十）商业化试点运营车辆在拟进行商业化试点运营的路段或区域已完成的道路示范应用的完整记载材料；
（十一）商业化试点运营驾驶人与道路测试应用主体签订的劳动合同、劳务合同或道路测试主体出具的在职 证明。
（十二）商业化试点运营驾驶人身份证、机动车驾驶证复印件及无事故证明。
（十三）商业化试点运营驾驶人自动驾驶系统专业技能培训证明。
（十四）交通事故责任强制险凭证以及每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险凭证或者不少于500万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函；开展载人商业化运营的，还应当提供每车每座位不低于200万元人民币的座位险保险凭证或者每人不低于200万元人民币的必要商业保险赔偿保函；
（十五）搭载人员、货物的说明；
（十六）其他相关材料。


附件11
20XX年   第XXX号

智能网联汽车道路测试安全性自我声明

本单位（道路测试主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车道路测试，在测试期间将严格按照《智能网联汽车道路测试基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展道路测试活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（道路测试主体单位法人签章）
确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该公司道路测试申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面

智能网联汽车道路测试基本信息
	道路测试主体
	

	道路测试车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	道路测试驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	道路测试时间
	年   月   日 至   年   月   日

	测试路段或区域
	（须依次列出，测试路段或区域名称与合作区相关政府主管部门公布的一致）

	转场路段
	（须列出车辆在自动驾驶测试路段间进行转场的路段）

	道路测试项目
	（须依次列出）




附件12
20XX年   第XXX号

智能网联汽车示范应用安全性自我声明

本单位（示范应用主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车示范应用，在测试期间将严格按照《智能网联汽车示范应用基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展示范应用活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（示范应用主体单位法人或联合体所有单位法人签章）
确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该主体示范应用申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面

智能网联汽车示范应用基本信息
	示范应用
主体
	

	示范应用
车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	示范应用
驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	示范应用
时间
	年   月   日 至   年   月   日

	示范应用
路段或区域
	（须依次列出，示范应用路段或区域名称与合作区政府相关主管部门公布的一致）

	转场路段
	（须列出车辆在示范应用路段间进行转场的路段）

	示范应用
项目
	（须依次列出）




附件13
20XX年   第XXX号

智能网联汽车商业化试点运营
安全性自我声明

本单位（商业化运营主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车商业化试点运营，在商业化试点运营期间将严格按照《智能网联汽车商业化运营基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展商业化运营活动提供必要的保障。
声明单位：
（单位公章）
（商业化运营主体单位法人或联合体所有单位法人签章）
确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该主体商业化试点运营申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面
智能网联汽车商业化试点运营基本信息
	商业化试点运营主体
	

	商业化试点运营车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	商业化试点运营驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	商业化运营时间
	20  年  月   日至20  年  月  日

	商业化试点运营路段或区域
	

	转场路段
	横琴粤澳深度合作区公开道路

	商业化试点运营项目
	（须依次列出）




附件14
20XX年   第XXX号

功能型无人车道路测试安全性自我声明

本单位（道路测试主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展功能型无人车道路测试，在测试期间将严格按照《功能型无人车道路测试基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展道路测试活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（道路测试主体单位法人签章）

确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该公司道路测试申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面
功能型无人车道路测试基本信息
	道路测试主体
	

	道路测试车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	道路测试安全员
	（须依次列出测试安全员姓名及身份证号）

	道路测试时间
	20  年  月   日至20  年  月  日

	测试路段或区域
	

	转场路段
	

	道路测试项目
	（须依次列出）




附件15
20XX年   第XXX号

功能型无人车示范应用安全性自我声明

本单位（示范应用主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车示范应用，在测试期间将严格按照《功能型无人车示范应用基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展示范应用活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（示范应用主体单位法人或联合体所有单位法人签章）

确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该主体示范应用申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面
功能型无人车示范应用基本信息
	示范应用主体
	

	示范应用车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	示范应用驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	示范应用时间
	20  年  月   日至20  年  月  日

	示范应用路段或区域
	

	转场路段
	

	示范应用项目
	（须依次列出）




附件16
20XX年   第XXX号

智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试
安全性自我声明

本单位（主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试，在测试期间将严格按照《智能网联汽车远程高度自动驾驶道路测试基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展远程高度自动驾驶道路测试活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（远程高度自动驾驶道路测试主体单位法人或联合体所有单位法人签章）
确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该主体远程高度自动驾驶道路测试申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面
智能网联汽车远程高度自动驾驶
道路测试基本信息
	远程高度自动驾驶测试主体
	

	远程高度自动驾驶测试车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	远程高度自动驾驶驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	测试时间
	20  年  月   日至20  年  月  日

	远程高度自动驾驶测试路段或区域
	

	转场路段
	横琴粤澳深度合作区公开道路

	远程高度自动驾驶测试项目
	（须依次列出）




附件17
20XX年   第XXX号

智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用
安全性自我声明

本单位（主体名称）因业务需要，于横琴粤澳深度合作区开放测试区域开展智能网联汽车远程高度自动驾驶载人示范应用测试，在测试期间将严格按照《智能网联汽车远程高度自动驾驶示范应用基本信息》（见背面）的内容，遵守《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（工信部联通装〔2021〕97号）《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》《横琴粤澳深度合作区智能网联汽车道路测试及示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展远程高度自动驾驶示范应用活动提供必要的保障。

声明单位：
（单位公章）
（远程高度自动驾驶示范应用主体单位法人或联合体所有单位法人签章）
确认部门：
（单位公章）
经专家组评审并经横琴粤澳深度合作区智能网联汽车自动驾驶工作领导小组研究，同意该主体远程高度自动驾驶道路示范应用申请。
（合作区政府相关主管部门签章）
背面
智能网联汽车远程高度自动驾驶
示范应用基本信息
	远程高度自动驾驶测试主体
	

	远程高度自动驾驶测试车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	远程高度自动驾驶驾驶人
	（须依次列出测试驾驶人姓名及身份证号）

	测试时间
	20  年  月   日至20  年  月  日

	远程高度自动驾驶测试路段或区域
	

	转场路段
	横琴粤澳深度合作区公开道路

	远程高度自动驾驶测试项目
	（须依次列出）




附件18

横琴智能网联自动驾驶汽车异地互认
申报材料清单

一、通用清单
（一）智能网联汽车安全性自我声明（根据申请不同阶段由监管方提供模板）；
（二）提供计划投放车型的三同类型车辆在国内其他地区取得的相应阶段的智能网联汽车测试牌照、测试通知书以及测试结果证明等材料；
（三）提供计划投放车型的《工信部道路机动车辆生产企业及产品公告》及批次文件证明。
以上三项证明材料为异地互认申请在横琴开展各阶段测试及应用所必须提供的材料。
二、道路测试阶段清单（含远程高度自动驾驶道路测试）
智能网联汽车、功能型无人车的道路测试参照本实施细则对应的阶段的道路测试要求提供申请材料。
三、示范应用阶段清单（含远程高度自动驾驶示范应用）
智能网联汽车、功能型无人车参照本实施细则中对应阶段的示范应用要求提供申请材料。
四、商业化试点运营阶段清单（含远程高度自动驾驶示范应用及商业化试点运营）
智能网联汽车、功能型无人车参照本实施细则中对应阶段商业化试点运营要求提供申请材料。
五、其他
    如有资料新增，以主管部门要求为准。
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